

**POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE**

**SPECIFIKACIJA**

1. **OPĆI PODACI O NARUČITELJU**

Osnovna škola „dr. Franjo Tuđman“, Svetog Martina 16 , 31 300 Beli Manastir

OIB: 99262709388

Telefon: 031/703-780

Internetska adresa: ured@os-drftudjman-beli-manastir.skole.hr

1. **OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT**

Ime i prezime: Damir Mendler, prof.

Ustrojbena jedinica: ravnatelj škole

Telefon: 0912703780

E-pošta: damir.mendler@skole.hr

Gospodarski subjekti trebaju sva dodatna pitanja u vezi poziva i/ili predmeta nabave poslati u pisanoj formi na gore navedeni e-mail

1. **PODACI O PREDMETU NABAVE**

**Predmet nabave**: **Školski namještaj**

**Evidenciski broj nabave 43**

 **Tehničke specifikacije (opis)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. Broj** | **Naziv namještaja** | **Minimalna tehnička izvedivost (minimalni zahtjevi elemenata koji moraju biti ispunjeni, ali se može nuditi i bolja i kvalitetnija izvedivost dozvoljeno odstupanje 2% do 3%** | **Kom** |
| 1 | **JEDNOSTRANA POLICA ZA KNJIGE**  | Jednostrani otvoreni poličar za knjige dim: š 80 x d 40 x v 195cm. Izrađen od visokokvalitetne troslojne iverice debljine 18mm oplemenjene obostrano folijom u boji hrasta. Izrađen na sokl visine 8cm na koji su postavljeni pvc klizači koji ne oštećuju pod. Poličar opremljen sa 5 polica koje se mogu visinski regulirati. Na police postavljeni nosači koji onemogućuju ispadanje polica. Svi vidljivi rubovi zaštićeni abs trakom debljine 2mm.Debljina polica 25mm. Boja hrast | **6** |
| 2 | **DVOSTRANA POLICA ZA KNJIGE**  | Dvostrani otvoreni poličar za knjige dim: š 80 x d 52 x v 195cm. Izrađen od visokokvalitetne troslojne iverice debljine 18mm oplemenjene obostrano folijom u boji hrasta. Izrađen na sokl visine 8cm na koji su postavljeni pvc klizači koji ne oštećuju pod. Poličar opremljen obostrano sa 5 polica koje se mogu visinski regulirati. Na police postavljeni nosači koji onemogućuju ispadanje polica. Svi vidljivi rubovi zaštićeni abs trakom debljine 2mm. Debljina polica 25 mm. Boja hrast | **6** |
| 3 | **POLICA ZA PERIODIKU S TRI KOSE POLICE NA IZVLAČENJE**  | š 80 × d 40 × v 195 Izrađen od visokokvalitetne troslojne iverice debljine 18mm oplemenjene obostrano folijom u boji hrasta. Izrađen na sokl visine 8cm na koji su postavljeni pvc klizači koji ne oštećuju pod. Boja hrast | **2** |
| 4 | **ORMAR S DVA STAKLENA VRATNA KRILA**  | Š 80 × d 40 × v 195Korpus ormara je izrađen od iverala bukve debljine min. 18 mm. Donji dio je zatvoren vratima izrađenim od iverala bukve min. 18 mm, a gornji dio je zatvoren staklenim vratima debljine min. 6 mm. Leđa ormara su izrađena od bijelog lesonita debljine min. 3 mm. Svi rubovi stranica iverala su kantirani, obrubljeni s rubnom trakom bukve debljine min. 0,5 mm. Rubovi ploča iverala koji su vrata kantirani-obrubljeni su rubnom trakom bukve debljine min. 2 mm. Pri spajanju rata s korpusom koriste se najkvalitetniji okovi i spojnice. Ormar ima 3 bravice, jednu na vratima od iverala i dvije na staklenim vratima. Bravice su poniklane, promjer rupe je fi=25 mm. Fi bravice je 29 mm. Ormar ima 4 aluminijske ručke– Q1 kvaliteta.  | **2** |
| 5 | **A/V ORMAR NA KOTAČIMA**  | Š 90 × d 60 × v 195 | **1** |
| 6 | **NISKI ORMARIĆ - PUNA VRATNA KRILA**  | š80xd60xv76cm. Izrađen od visokokvalitetne troslojne iverice debljine 18mm oplemenjene obostrano folijom u boji hrasta. Izrađen na sokl visine 8cm na koji su postavljeni pvc klizači koji ne oštećuju pod. Svi vidljivi rubovi zaštićeni abs trakom debljine 2mm. Poleđina ormara izrađena od medijapana bijele boje debljine 4mm. | **1** |
| 7 | **KORITO ZA SLIKOVNICE**  | 60 × 60 × 60 Izrađena od visokokvalitetne troslojne iverice debljine 18mm oplemenjene obostrano folijom u boji hrasta. Izrađen na sokl visine 8cm na koji su postavljeni pvc klizači koji ne oštećuju pod. Boja hrast | **1** |
| 8 | **STOL TRAPEZNI**  | 120 × 60 × 60 × 60 Metalna konstrukcija je od kvadratnih i ovalnih cijevi. Radne ploče su  obostrano zaštićene ultrapasom. Rubovi ploča su od blago zaobljenih letvica – bukova masiva. Boja hrast. | **8** |
| 9 | **STOL KUTNI S LADICAMA I ORMARIĆEM**  | Radna ploča iverica oplemenjena melaminskom folijom debljine 30 mm kantirano ABS trakom 3 mm. – Q1 kvaliteta KOMPJUTORSKI DODATAK radnom stolu dim. 80x80x75 Radna ploča iverica oplemenjena melaminskom folijom debljine 30 mm kantirano ABS trakom 3 mm. – Q1 kvaliteta POKRETNI ELEMENAT S LADICAMA i centralnim zaključavanjem. Materijal identičan poziciji 10.1. – Q1 kvaliteta  | **2** |
| 10 | **NOSAČ ZA KNJIGU NA MREŽI** | 19 × 22 plastika | **10** |
| 11 | **NOSAČ ZA TISAK NA MREŽI** | 17 × 22 plastika | **2** |
| 12 | **STALAK ZA KNJIGE OBOSTRANI** | 25 × 30 plastika | **3** |
| 13 | **STALAK ZA NATPIS** | 15 × 7 plastika | **10** |
| 14 | **OKRETNI STALAK ZA KNJIGE OD METALA - VRTULJAK** | 50 × 50 × 175 metalni | **1** |
| 15 | **Uredska stolica** | UREDSKA RADNA STOLICA s ruko naslonima, s mogućnošću regulacije visine i nagiba sjedenja te ugrađenim synchro mehanizmom. Sjedalo i naslon tapecirani kvalitetnom tkaninom. Boja crvena. | **1** |
| 16 | **Stolice za čitaonicu** | ▪ crno plastificirani, ojačani čelični okvir▪ punjenje sjedala i naslona debljine 40 mm▪ osnova sjedala i naslona od višeslojne šperploče tapecirano tkaninom, boja crvena | **25** |
| 17 | **Učenički stolovi - trapezni** | dim. 120x50x75 cmMetalna konstrukcija je od kvadratnih i ovalnih cijevi. Radne ploče su  obostrano zaštićene ultrapasom. Rubovi ploča su od blago zaobljenih letvica – bukova masiva. Boja hrast. | **15** |
| 18 | **Učeničke stolice** | Metalni dijelovi stolice izrađeni su od okruglih čeličnih cijevi. Epoksidna boja nanosi se na metal elektrostatskim putem i polimerizirana je na 200°C.Sjedište i naslon stolice izrađeni su od visokokvalitetne bukove šperploče debljine 8 mm, koja se nakon završnog poliranja premazuje prozirnim poliuretanskim lakom u tri sloja. Spajanje sjedišta i naslona na metalnu konstrukciju izvodi se čeličnim slijepim (POP) zakovicama. Stolice su opremljene plastičnim čepovima, navlakama i podlošcima koje pri pomicanju namještaja štite od oštećenja poda. | **35** |
| 19 | **Ormar dvokrilni sa zaključavanjem** | Ormar dvokrilni dim: š 80 x d 50 x v 195cm. Izrađen od visokokvalitetne troslojne iverice debljine 18mm oplemenjene obostrano folijom u boji hrasta. Izrađen na sokl visine 8cm na koji su postavljeni pvc klizači koji ne oštećuju pod. Poličar opremljen sa 5 polica koje se mogu visinski regulirati. Svi vidljivi rubovi zaštićeni abs trakom debljine 2mm. Poleđina ormara izrađena od medijapana bijele boje debljine 4mm. Dvokrilna vrata opremljena cilindar bravicom sa rezervnim ključem. | **2** |
| 20 | **Ormar s 4 vratna staklena krila** | Ormar dim: š 80 x d 40 x v 195cm. Izrađen od visokokvalitetne troslojne iverice debljine 18mm oplemenjene boje smeđe . Izrađen na sokl visine 8cm na koji su postavljeni pvc klizači koji ne oštećuju pod. Svi vidljivi rubovi zaštićeni abs trakom debljine 2mm. Poleđina ormara izrađena od medijapana bijele boje debljine 4mm.Prednja vrata staklena. | **2** |
| 21 | **Niski ormarić puna vratna krila** | Niski ormarić dim: š80xd60xv76cm. Izrađen od visokokvalitetne troslojne iverice debljine 18mm oplemenjene obostrano folijom u boji hrasta investitora. Izrađen na sokl visine 8cm na koji su postavljeni pvc klizači koji ne oštećuju pod. Svi vidljivi rubovi zaštićeni abs trakom debljine 2mm. Poleđina ormara izrađena od medijapana bijele boje debljine 4mm. | **2** |
| 22 | **Vješalica za garderobu - zidna** | Moderna vješalica minimalističkog dizajna, izrađena od drva u obliku visokih nebodera. Vješalica je opremljena s **5** **kukica, u crnoj boji**. Zbog dimenzija 14x3x50 cm daje Vam obilan prostor. Crna vješalica | **3** |
| 23 | **Kutna garnitura** | * Širina: 290,00 cm
* Dubina: 193,00 cm
* Visina: 90,00 cm

Tkanina Pro clean boje cappucina  | **1** |

**Posebni uvjeti i zahtjevi koje gospodarski subjekti trebaju ispuniti (ako je potrebno):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Ako se nabavlja roba ili usluga iz inozemstva, potrebno je priložiti točan i potpun naziv i opis konkretne robe i svih bitnih stručno tehničkih zahtijeva na engleskom jeziku.

**IV. PODACI O PONUDI**

 **Kriterij za odabir ponude (označi):**

**X**  najniža cijena\*

[ ]  ekonomski najpovoljnija ponuda (navesti kriterij za odabir i metodologiju ocjene ENP-a)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\*Cijena treba biti izražena u kunama bez PDV-a s uračunatim svim troškovima i popustima. Ukupna cijena ponude je cijena ponude s PDV-om koji se iskazuje posebno.

**Rok za dostavu ponude:** 8 **dana od dana zaprimanja poziva na dostavu ponuda**

**Rok valjanosti ponude:** **ne kraći od 30 dana**

1. **NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE**

 **Ponuditelji dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponude (označi):**

[ ]  preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja OŠ „dr. Franjo Tuđman“, Svetog Martina 16 , 31 300 Beli Manastir ili osobno u tajništvo škole

Na omotnici je potrebno naznačiti naziv i adresu ponuditelja kao i naziv predmeta nabave na koju se ponuda odnosi s naznakom: 'ne otvaraj'.

1. **ROK I MJESTO IZVRŠENJA**

**Mjesto isporuke:** Beli Manastir, OŠ „Dr. Franjo Tuđman“ Svetog Martina 16

**Rok početka izvršenja:** očekivani početak dostave robe/izvršenje usluga ili radova je **60 dana** od zaprimanja narudžbenice

1. **OSTALI BITNI PODACI I UVJETI NARUDŽBE/UGOVORA**  (ako je potrebno)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_